Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB Kaišiadorių vandenys
	158834726

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys
	Gedimino
	-
	137A
	-
	-

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	info@kaisiadoriuvandenys.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Rumšiškių, Pakertų, Palomenės, Antakalnio, Paparčių, Kruonio,  Žaslių (Naujažerio km.) Mūro Strėvininkų valymų įrenginių. 

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Rumšiškės 

Pakertai

Palomenė 

Antakalnis 

Paparčiai

Kruonis

Žasliai

Mūro Strėvininkai
	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	laboratorija@kaisiadoriuvandenys.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai 


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
 Teikiami  Rumšiškių, Kruonio, Mūro Strėvininkų, Antakalnio, Palomenės, Pakertų,   Paparčių,  Žaslių (Naujažerio)  gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių  monitoringo  duomenys
ANTAKALNIO VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios    34    dienos      

Nuo metų pradžios  740       m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490006
	3490006
	Antakalnio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 02 04
	10.05
	Prieš 
	133
	20
	2987
	Ne
	
	1001
	pH
	7.6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	81
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV59

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	61
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	21
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.14
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1.4
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	23
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	24
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1.72
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1.93
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	179
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  02 04
	10.10
	Po 
	133
	20
	2987
	Ne
	
	1001
	PH
	7.8
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5.0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	22
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	18
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.17
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1.1
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	20
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1.64
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1.86
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	51
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490006
	3490006
	Antakalnio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 06 17
	13.30
	Prieš 
	77
	20
	2156
	Ne
	
	1001
	pH
	7.6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	258
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV239

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	250
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	67
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.007
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,19
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	71
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	71
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	7.73
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	8.07
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	533
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  06 17
	13.30
	Po 
	77
	20
	2156
	Ne
	
	1001
	PH
	7.9
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	30
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	14
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	35
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.030
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,18
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	38
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	38
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,83
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,92
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	55
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490006
	3490006
	Antakalnio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 09 02
	8.10
	Prieš 
	69
	30
	1660
	Ne
	
	1001
	pH
	7.8
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	170
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV342

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	150
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	73
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.014
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,21
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	80
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	80
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	8.35
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	9.00
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	346
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  09 02
	8.25
	Po 
	69
	30
	1660
	Ne
	
	1001
	PH
	8.0
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	22
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	18
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	43
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.037
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,14
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	46
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	46
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,31
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,56
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	52
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490006
	3490006
	Antakalnio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 11 10
	10.20
	Prieš 
	52
	20
	1310
	Ne
	
	1001
	pH
	6,5
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	81
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV421

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	69
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	18
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,17
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,84
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	24
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	25
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,13
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,29
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	195
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  11 10
	10.30
	Po 
	52
	20
	1310
	Ne
	
	1001
	PH
	6,6
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	16
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	22
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	15
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,19
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,19
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	23
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	25
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,63
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,72
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	53
	LAND83-2006
	
	
	


KRUONIO VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
Nuo  metų pradžios    41  diena      

Nuo metų pradžios 398      m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490008
	3490008
	Kruonio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.


	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025  02 11
	11.40
	Prieš 
	128
	10
	1442
	ne
	
	1001
	pH
	7.5
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	250
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV75

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	410
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	187
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.016
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0.31
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	194
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	194
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	10.8
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	11.6
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1000
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  02 11
	11.50
	Po 
	128
	10
	1442
	ne
	
	1001
	PH
	7.7
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	11
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	15
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	2.4
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.34
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	15
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	3.1
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	18
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3.80
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4.10
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	46
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490008
	3490008
	Kruonio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025  06 19
	8.20
	Prieš 
	77
	10
	820
	ne
	
	1001
	pH
	7.6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	299
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV247

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	327
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	154
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0.26
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	161
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	161
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	13.9
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	14.3
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	622
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  06 19
	8.30
	Po 
	77
	10
	820
	ne
	
	1001
	PH
	7.4
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,5
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,6
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,029
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.026
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	5,4
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	1,7
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	7,1
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,35
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,96
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	30
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490008
	3490008
	Kruonio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025  09 04
	8.45
	Prieš 
	35
	14
	337
	ne
	
	1001
	pH
	7.5
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	210
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV351

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	490
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	132
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0.47
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	144
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	145
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	13.3
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	14.0
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1144
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  09 04
	9.10
	Po 
	35
	14
	337
	ne
	
	1001
	PH
	7.6
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	9.0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	9.3
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,74
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.24
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	41
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	2.1
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	44
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5.64
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5.97
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	44
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490008
	3490008
	Kruonio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025  10 09
	9.30
	Prieš 
	84
	10
	933
	ne
	
	1001
	pH
	7,3
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	400
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV392

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	1000
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	109
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,34
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	129
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	129
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	12,4
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	2122
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  10 09
	9.40
	Po 
	84
	10
	933
	ne
	
	1001
	PH
	7,5
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	10
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	10
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,73
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,17
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	65
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	2,6
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	68
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,37
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,04
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	44
	LAND83-2006
	
	
	


MŪRO STRĖVININKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios   19   dienų      

Nuo metų pradžios   750     m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490033
	3490016
	Mūro Strėvininkų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 01 20
	14.10
	Prieš 
	80
	28
	2816
	Ne
	-
	1001
	pH
	8,0
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	170
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV34

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	1050
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	21
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,11
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,1
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	23
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	24
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,44
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,70
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1718
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 01 20
	14.20
	Po 
	80
	28
	2816
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,8
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	14
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,044
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,043
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	22
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	1,5
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	24
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,05
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,39
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	48
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490033
	3490016
	Mūro Strėvininkų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 04 10
	10.40
	Prieš 
	91
	45
	4032
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,2
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	370
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV147

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	820
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	33
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,05
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,44
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	35
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	36
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,31
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,95
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1901
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 04 10
	10.50
	Po 
	91
	45
	4032
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	32
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	17
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	15
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,11
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,85
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	16
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	17
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,93
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,30
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	48
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490008
	3490008
	Mūro Strėvininkų valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025  09 04
	8.45
	Prieš 
	91
	43
	4250
	ne
	
	1001
	pH
	7,3
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	150
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV273

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	450
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	32
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,046
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,23
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	35
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	35
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,58
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,47
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1010
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  09 04
	9.10
	Po 
	91
	43
	4250
	ne
	
	1001
	PH
	7,5
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	15
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,3
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,67
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,21
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,90
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	3,5
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	4,6
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,56
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,39
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	40
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490008
	3490008
	Mūro Strėvininkų   valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025  10 09
	14.40
	Prieš 
	84
	34
	3409
	ne
	
	1001
	pH
	8,1
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	480
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV394

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	920
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	22
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,084
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,15
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	25
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	25
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	7,9
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	8,3
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1826
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  10 09
	14.45
	Po 
	84
	34
	3409
	ne
	
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	12
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,2
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,26
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,068
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	2,1
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	3,5
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,07
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,20
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	40
	LAND83-2006
	
	
	


PAKERTŲ VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios   19  dienų      

Nuo metų pradžios  865  m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490004
	3490004
	Pakertų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 01 20
	14.40
	Prieš 
	98
	40
	4309
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,3
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	80
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV35

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	290
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	19
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,019
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,25
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	20
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	6,56
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,90
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	649
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  01 20
	14.50
	Po 
	98
	40
	4309
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,9
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	9,6
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	17
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,059
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,63
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	19
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,03
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,57
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	45
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490004
	3490004
	Pakertų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 04 28
	9.50
	Prieš 
	73
	40
	3349
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	70
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV162

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	380
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	45
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,28
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	50
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	50
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	12,2
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	12,8
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	902
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  04 28
	10.10
	Po 
	73
	40
	3349
	Ne
	-
	1001
	PH
	8,0
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	25
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	37
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	34
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,063
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,12
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	38
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	38
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,63
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,2
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	48
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490004
	3490004
	Pakertų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 07 10
	14.50
	Prieš 
	140
	55
	6275
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	82
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV274

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	460
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	20
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,021
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,16
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	22
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	22
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	15.3
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	17.2
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1029
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  07 10
	15.00
	Po 
	35
	55
	6275
	Ne
	-
	1001
	PH
	7.8
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2.7
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	14
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	16
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,031
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,12
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	18
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	18
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	9.41
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	9.84
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	46
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490004
	3490004
	Pakertų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 11 27
	13.30
	Prieš 
	35
	40
	1445
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	82
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV453

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	81
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	15
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,095
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,20
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	26
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	26
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,44
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,26
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	202
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 11 27
	13.40
	Po 
	35
	40
	1445
	Ne
	-
	1001
	PH
	8,1
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	13
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	13
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	14
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,071
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,18
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	23
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	23
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,48
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,32
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	46
	LAND83-2006
	
	
	


PALOMENĖS VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
Nuo  metų pradžios   78     dienos      

Nuo metų pradžios    912     m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490005
	3490005
	Palomenės  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 03 20
	10.40
	Prieš 
	67
	8
	762
	Ne
	-
	1001
	pH
	7.3
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	41
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV122

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	57
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	15
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.18
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0.45
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	18
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	19
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1.48
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1.97
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	140
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  03 20
	10.50
	Po 
	67
	8
	765
	Ne
	-
	1001
	PH
	7.7
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3.8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	9.4
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	17
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.17
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1.5
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	19
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	21
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2.26
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2.52
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	42
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490005
	3490005
	Palomenės  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 05 26
	14.00
	Prieš 
	99
	20
	1575
	Ne
	-
	1001
	pH
	7.5
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	320
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV207

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	150
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	42
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.80
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0.48
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	83
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	84
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,80
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,09
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	355
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  05 26
	14.10
	Po 
	99
	20
	1575
	Ne
	-
	1001
	PH
	7.9
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	15
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	13
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	19
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,50
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	3,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	22
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	26
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2.46
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2.75
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	39
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490005
	3490005
	Palomenės  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 09 02
	14.00
	Prieš 
	93
	13
	1199
	Ne
	-
	1001
	pH
	7.9
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	35
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV344

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	132
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	48
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.31
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0.31
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	53
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	54
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5.74
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6.04
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	55
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025  09 02
	14.15
	Po 
	93
	13
	1199
	Ne
	-
	1001
	PH
	8.1
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5.5
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4.2
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	23
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.72
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	7.7
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	30
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	38
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3.92
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4.18
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	41
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490005
	3490005
	Palomenės  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 12 04
	11.00
	Prieš 
	28
	8
	476
	Ne
	-
	1001
	pH
	8,1
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	18
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV468

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	10
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	14
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,22
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,20
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	16
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	17
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,60
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,77
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	46
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 12 04
	11.10
	Po 
	28
	8
	476
	Ne
	-
	1001
	pH
	8.1
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	6,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,5
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	13
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,23
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	3,0
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	16
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	19
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,26
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,44
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	42
	LAND83-2006
	
	
	


PAPARČIŲ VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios   78    dienos      

Nuo metų pradžios   516    m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490007
	3490007
	Paparčių   valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 03 20
	15.00
	Prieš 
	74
	8
	542
	Ne
	-
	1001
	pH
	7.4
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	52
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV121

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	190
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	9.4
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.22
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1.6
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	11
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	13
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1.40
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1.58
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	486
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 03 20
	15.10
	Po 
	74
	8
	542
	Ne
	-
	1001
	PH
	7.6
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	12
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	6.3
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	7.4
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.17
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1.2
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	8.4
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9.0
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1.01
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1.18
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	44
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490007
	3490007
	Paparčių   valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 06 02
	15.00
	Prieš 
	71
	4
	606
	Ne
	-
	1001
	pH
	7.8
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	280
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV121

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	150
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	31
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.033
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,31
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	46
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	46
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,29
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,79
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	377
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 06 02
	15.10
	Po 
	71
	4
	606
	Ne
	-
	1001
	PH
	7.9
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	11
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	27
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	114
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.074
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,34
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	34
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	34
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,41
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,70
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	41
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490007
	3490007
	Paparčių   valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 08 12
	15.00
	Prieš 
	114
	8
	946
	Ne
	-
	1001
	pH
	7.6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	27
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV308

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	20
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	14
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0.32
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,21
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	46
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	46
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,91
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,10
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	64
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 08 12
	15.10
	Po 
	114
	8
	946
	Ne
	-
	1001
	PH
	7.7
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,4
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,6
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	9,6
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0.058
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	2,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	34
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	34
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,29
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,43
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	39
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490007
	3490007
	Paparčių   valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 12 04
	10.00
	Prieš 
	28
	8
	172
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	11
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV467

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	14
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	5,3
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,20
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,7
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	7,5
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,4
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,75
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,88
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	49
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 12 04
	10.10
	Po 
	28
	8
	172
	Ne
	-
	1001
	pH
	8,0
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,5
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,7
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	5,1
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,13
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	3,2
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	6,0
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,3
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,61
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,73
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	37
	LAND83-2006
	
	
	


RUMŠIŠKIŲ  NUOTEKŲ VALYKLA
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
Nuo  metų pradžios    34    dienos      

Nuo metų pradžios   11329   m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490003
	3490003
	Rumšiškių  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 02 04
	10.40
	Prieš 
	125
	363
	30940
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	90
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV58

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	88
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	13
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,13
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,92
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	15
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	16
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,38
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,68
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	202
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 02 04
	10.50
	Po 
	125
	363
	30940
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,8
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	13
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	17
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,53
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,1
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	18
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,11
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,22
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	48
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490003
	3490003
	Rumšiškių  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 06 09
	13.00
	Prieš 
	94
	326
	48599
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	105
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV229

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	170
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	32
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,059
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,12
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	44
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	44
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,50
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,98
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	384
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 06 09
	13.00
	Po 
	94
	326
	48599
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,4
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	27
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	12
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,26
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,16
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	2,7
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	6,5
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,4
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,54
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,76
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	48
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490003
	3490003
	Rumšiškių  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 09 11
	14.05
	Prieš 
	60
	284
	20977
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	220
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV364

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	210
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	51
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,017
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,12
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	55
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	55
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,67
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,04
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	478
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 09 11
	14.20
	Po 
	60
	284
	20977
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,4
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	9,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,4
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	14
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,38
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	2,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	15
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	18
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,66
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,81
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	44
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490003
	3490003
	Rumšiškių  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 12 11
	14.05
	Prieš 
	52
	466
	24424
	Ne
	-
	1001
	pH
	6,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr.

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	160
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV422

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	350
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	33
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	<0,0044
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,13
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	60
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	61
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,03
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,18
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	807
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 09 11
	14.20
	Po 
	52
	466
	24424
	Ne
	-
	1001
	pH
	6,6
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,8
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,03
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,065
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	6,4
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	1,0
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	7,5
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,19
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,28
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	40
	LAND83-2006
	
	
	


ŽASLIŲ NUOTEKŲ VALYKLA
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios    5    dienos      

Nuo metų pradžios   224       m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490107
	3490032
	Žaslių nuotekų valykla 

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 01 06
	10.20
	Prieš 
	133
	42
	8395
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	215
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV2

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	390
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	93
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,008
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,22
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	95
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	95
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	7,94
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	8,37
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	801
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 01  06
	10.25
	Po 
	133
	42
	8395
	ne
	-
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,6
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,2
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,048
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,039
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	31
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	1,7
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	33
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	7,24
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,61
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	39
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490107
	3490032
	Žaslių nuotekų valykla 

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 05 19
	11.00
	Prieš 
	73
	58
	5967
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	410
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV191

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	530
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	140
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,016
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,25
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	148
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	148
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	9,92
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	12,3
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1150
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 05  19
	11.10
	Po 
	73
	58
	5967
	ne
	-
	1001
	PH
	7,9
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	6,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,7
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	55
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,11
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,11
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	56
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	56
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,24
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,98
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	33
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490107
	3490032
	Žaslių nuotekų valykla 

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 07 31
	10.15
	Prieš 
	97
	190
	7604
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	290
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV300

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	390
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	66
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	0,015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,25
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	70
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	70
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	6,39
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,03
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	399
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 07  31
	10.35
	Po 
	97
	190
	7604
	ne
	-
	1001
	PH
	7,7
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,2
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,087
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,032
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	4,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	2,4
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	6,7
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,066
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,10
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	38
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490107
	3490032
	Žaslių nuotekų valykla 

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 11 05
	13.40
	Prieš 
	57
	90
	4738
	ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	330
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV420

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	310
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am. azotas
	58
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit. azotas
	<0,0044
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,23
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	72
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	72
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,06
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,5
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	735
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 11 05
	13.55
	Po 
	57
	90
	4738
	ne
	-
	1001
	PH
	7,1
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,2
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	<0,023
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,010
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	23
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	1,5
	LAND84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	25
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,19
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,24
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	34
	LAND83-2006
	
	
	


Pastabos:

1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
Parengė Natalija Arsen +37065544901


    (Vardas ir pavardė, telefonas)
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(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


    (Parašas)
(Vardas ir pavardė)


(Dat

