Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB Kaišiadorių vandenys
	158834726

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys
	Gedimino
	-
	137A
	-
	-

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	-
	info@kaisiadoriuvandenys.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Rumšiškių, Pakertų, Palomenės, Antakalnio, Paparčių, Kruonio,  Žaslių (Naujažerio km.) Mūro Strėvininkų valymų įrenginių. 

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Rumšiškės 

Pakertai

Palomenė 

Antakalnis 

Paparčiai

Kruonis

Žasliai

Mūro Strėvininkai
	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	laboratorija@kaisiadoriuvandenys.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2026 metai I ir II ketvirčiai


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
 Teikiami  Rumšiškių, Kruonio, Mūro Strėvininkų, Antakalnio, Palomenės, Pakertų,   Paparčių,  Žaslių (Naujažerio)  gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių  monitoringo  duomenys
ANTAKALNIO VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios    67    dienos      

Nuo metų pradžios  1760       m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490006
	3490006
	Antakalnio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 03 09
	11.55
	Prieš 

valymą
	80
	30
	2255
	ne
	-
	1001
	pH
	6,4
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260160

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	79
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	67
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	217
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	19
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,16
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,91
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	25
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	26
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,32
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,75
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 03 09
	12.03
	Po 

valymo
	80
	30
	2255
	ne
	-
	1001
	pH
	6,5
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260161

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	13
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	18
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	48
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	14
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,18
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,2
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	18
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	19
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,69
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,89
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490006
	3490006
	Antakalnio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 05 28
	13.20
	Prieš 

valymą
	
	20
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260216

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	140
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	95
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	195
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	52
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,014
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,5
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	58
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	60
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	3,79
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,10
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 05 28
	13.30
	Po 

valymo
	
	20
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,1
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260217

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	19
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	16
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	45
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	37
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,031
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	2,1
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	40
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	42
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,91
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,82
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KRUONIO VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
Nuo  metų pradžios    67  diena      

Nuo metų pradžios 834      m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490008
	3490008
	Kruonio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 03 09
	12.24
	Prieš 

valymą
	29
	15
	343
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260162

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	316
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	1080
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	1984
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	99
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,020
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,51
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	126
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	127
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	11,7
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13,6
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 03 09
	12.30
	Po 

valymo
	29
	15
	343
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260163

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	9,0
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	10
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	39
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,93
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,16
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	60
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	2,2
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	62
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	3,44
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,11
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490008
	3490008
	Kruonio  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 04 07
	8.15
	Prieš 

valymą
	
	13
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260096

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	320
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	370
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	612
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	158
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,007
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,30
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	171
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	171
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	7,55
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,65
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 04 07
	8.25
	Po 

valymo
	
	13
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260097

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,7
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,9
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	40
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,060
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,042
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	15
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	2,2
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	17
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,45
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,62
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MŪRO STRĖVININKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios   47  dienų      

Nuo metų pradžios   1668     m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490033
	3490016
	Mūro Strėvininkų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 02 17
	10.21
	Prieš 

valymą
	76
	52
	3141
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260097

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	290
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	235
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	521
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	31
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,21
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	2,2
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	50
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	50
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,92
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,81
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 02 17
	10.28
	Po 

valymo
	76
	52
	3141
	ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260098

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,2
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,6
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	12
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	2,1
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,043
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	2,6
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	2,8
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	5,4
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,19
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,25
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490033
	3490016
	Mūro Strėvininkų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 05 04
	9.30
	Prieš 

valymą
	
	39
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260149

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	250
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	280
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	536
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	43
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,010
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,27
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	46
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	46
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	3,23
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,87
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 05 04
	9.45
	Po 

valymo
	
	39
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260150

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,5
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,9
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	28
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,15
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,026
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,52
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	1,8
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	2,4
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,20
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,29
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAKERTŲ VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios   47  dienų      

Nuo metų pradžios  1860  m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490004
	3490004
	Pakertų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 02 17
	9.50
	Prieš 

valymą
	51
	40
	2245
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260095

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	96
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	157
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	289
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	58
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,011
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,053
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	73
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	73
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	4,89
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,13
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 02 17
	10.00
	Po 

valymo
	51
	40
	2245
	ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260096

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	15
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	19
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	85
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	27
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,007
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	2,2
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	31
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	33
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,31
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,56
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490004
	3490004
	Pakertų  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 04 09
	14.20
	Prieš 

valymą
	
	55
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260106

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	130
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	310
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	439
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	38
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,017
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,20
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	33
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	33
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	6,93
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,15
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 04 09
	14.45
	Po 

valymo
	
	55
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260107

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	28
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	22
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	56
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	28
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,062
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,17
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	29
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	29
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	3,97
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,02
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PALOMENĖS VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
Nuo  metų pradžios   67    dienos      

Nuo metų pradžios   1136    m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490005
	3490005
	Palomenės  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 03 09
	11.20
	Prieš 

valymą
	80
	20
	1208
	ne
	-
	1001
	pH
	8,0
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260158

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	20
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	13
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	56
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	17
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,20
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,0
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	24
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	25
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,85
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,24
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 03 09
	11.30
	Po 

valymo
	80
	20
	1208
	ne
	-
	1001
	pH
	8,1
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260159

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,2
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	6,8
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	35
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	14
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,22
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	2,8
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	17
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,37
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,64
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490005
	3490005
	Palomenės  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 05 28
	14.05
	Prieš 

valymą
	
	8
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,2
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260218

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	86
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	97
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	215
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	48
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,017
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,2
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	51
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	52
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	4,47
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,22
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 05 28
	14.10
	Po 

valymo
	
	8
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260219

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,3
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,9
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	32
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	30
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,32
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,5
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	33
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	35
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,72
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,11
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAPARČIŲ VALYMO ĮRENGINIAI
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios   67    dienos      

Nuo metų pradžios   532    m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490007
	3490007
	Paparčių   valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 03 09
	13.17
	Prieš 

valymą
	79
	8
	448
	ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260164

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	23
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	14
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	61
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	7,3
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,19
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,5
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	10
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	12
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,89
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,07
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 03 09
	13.24
	Po 

valymo
	79
	8
	448
	ne
	-
	1001
	pH
	8,1
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260165

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,9
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,2
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	38
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	4,9
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,14
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	3,0
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	5,6
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,7
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,77
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,91
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490007
	3490007
	Paparčių   valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 05 27
	13.30
	Prieš 

valymą
	
	4
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,2
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260212

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	190
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	110
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	290
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	24
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,082
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,34
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	34
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	35
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,29
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,30
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 05 27
	13.40
	Po 

valymo
	
	4
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260213

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	11
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,4
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	39
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	17
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,079
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,20
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	17
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	17
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,04
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,66
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


RUMŠIŠKIŲ  NUOTEKŲ VALYKLA
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
Nuo  metų pradžios    47   dienos      

Nuo metų pradžios   11695   m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490003
	3490003
	Rumšiškių  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 02 17
	12.32
	Prieš 

valymą
	132
	261
	47346
	ne
	-
	1001
	pH
	8,0
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260103

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	208
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	257
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	566
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	67
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,013
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,078
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	84
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	84
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	5,39
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	8,64
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 02 17
	12.39
	Po 

valymo
	132
	261
	47346
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260104

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	12
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	20
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	78
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	31
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,067
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,071
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	36
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	36
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,13
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,23
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490003
	3490003
	Rumšiškių  valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 06 29
	13.30
	Prieš 

valymą
	
	194
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260212

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	220
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	180
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	382
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	11
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,11
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,13
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	18
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	18
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	5,26
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,54
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 06 29
	13.40
	Po 

valymo
	
	194
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,0
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260213

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	8,3
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	9,2
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	40
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	2,9
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,21
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	5,3
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	3,3
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,8
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,64
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,50
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ŽASLIŲ NUOTEKŲ VALYKLA
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Nuo  metų pradžios    87    dienos      

Nuo metų pradžios   6681      m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490107
	3490032
	Žaslių nuotekų valykla 

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 03 30
	14.10
	Prieš 

valymą
	59
	90
	4036
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių vandenys
“ vandens tyrimų labortorija
	Nr. 

260092

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	310
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	350
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	754
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	140
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,013
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,28
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	145
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	145
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	6,33
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,05
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 03 30
	14.2
	Po 

valymo
	59
	90
	4036
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių vandenys
“ vandens tyrimų labortorija
	Nr. 

260093

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,8
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,5
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	40
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,065
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,039
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	22
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	1,8
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	24
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	3,95
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,09
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490107
	3490032
	Žaslių nuotekų valykla 

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 05 27
	14.10
	Prieš 

valymą
	
	60
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260214

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	220
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	300
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	518
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	93
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,015
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,36
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	105
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	105
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	6,93
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,12
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 05 27
	14.15
	Po 

valymo
	
	60
	
	ne
	-
	1001
	pH
	6,9
	LST EN ISO 10523-2012
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260215

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	<1,9
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,2
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	26
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,13
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,043
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,11
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	2,0
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	2,2
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,15
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,28
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos:

1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
Parengė Natalija Arsen +37065544901


    (Vardas ir pavardė, telefonas)

____________________________________


_______

_____________

_________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


    (Parašas)
(Vardas ir pavardė)


(Data)

