Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	
	

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	
	
	
	
	
	
	

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	
	
	

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas iš Dovainonių valymo įrenginių

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Dovainonių

	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	
	
	


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 m.  


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	
	
	Dovainonių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 02 05
	8.15
	Prieš val
	
	
	
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	210
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV61

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	160
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	73
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,038
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,22
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	80
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	80
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	11,5
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	12,6
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	382
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 02 05
	8.30
	Po val
	
	
	
	Ne
	-
	1001
	PH
	8,0
	ISO10523-2012 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	11
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	40
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	28
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	6,0
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	43
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	77
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	12,3
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13,0
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	44
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	
	
	Dovainonių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 04 10
	9.30
	Prieš val
	
	
	
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	214
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV145

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	148
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	70
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,048
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,12
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	73
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	73
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	12,4
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13,7
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	390
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 04 10
	9.40
	Po val
	
	
	
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,3
	ISO10523-2012 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	11
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	22
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	21
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	21
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	29
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	22
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	72
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	13,5
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13,8
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	54
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	
	
	Dovainonių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 09 10
	8.20
	Prieš val
	
	
	
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	290
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV356

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	280
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	87
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,006
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,22
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	90
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	90
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	11,2
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13,9
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	605
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 09 10
	8.35
	Po val
	
	
	
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,2
	ISO10523-2012 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	10
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	15
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	38
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	2,3
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	29
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	40
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	71
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	12,0
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	14,4
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	47
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	
	
	Dovainonių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 11 26
	8.20
	Prieš val
	
	
	
	Ne
	-
	1001
	pH
	8,2
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	450
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV451

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	140
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	145
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,017
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,6
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	155
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	157
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	15,4
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	16,4
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	333
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 11 26
	8.30
	Po val
	
	
	
	Ne
	-
	1001
	pH
	8,2
	ISO10523-2012 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	18
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	12
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	21
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	2,4
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	47
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	24
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	73
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	11,5
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13,7
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	40
	LAND83-2006
	
	
	


(Pastabos: 

1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.


    (Vardas ir pavardė, telefonas)

____________________________________


_______

_____________

_________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


    (Parašas)
(Vardas ir pavardė)


(Data)

