Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB Kaišiadorių vandenys
	158834726

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys
	Gedimino
	-
	137
	-
	-

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	-
	info@kaisiadoriuvandenys.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Kaišiadorių nuotekų valyklos

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys 


	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	-
	laboratorija@kaisiadoriuvandenys.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai 


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų


	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
Nuo  metų  pradžios 12  dienų
Nuo metų pradžios 43389 m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 01 13
	    9.00
	Prieš val
	23
	2499
	51050
	Ne
	
	1001
	pH
	7,9
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB

Kaišiadorių

vandenys
	Nr. 

NV21

	2025 01 14
	8.05
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	110
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	240
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	36
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,016
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,11
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	43
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	43
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,42
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,78
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	588
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 01 13
	    9.00
	Po val
	23
	2499
	51050
	Ne
	
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 01 14
	8.05
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	<1,9
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,8
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,037
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,059
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	7,4
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,6
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,43
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,62
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	30
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1008
	Riebalai
	4,7
	UM psl.188
	Nr.1AT-261
	UAB Kauno
vandenys
	Nr.25-54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Di (2-etilheksilftalatas, µg/l
	0,081
	
	
	UAB Vandens tyrimai
	Nr.

250115

MV011

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	di-n-butilftalatas, µg/l
	<0,050
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 02 05
	8.10
	Prieš val
	28
	2138
	52865
	Ne
	
	1001
	pH
	7,7
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 02 06
	8.40
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	250
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV65

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	240
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	36
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,13
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,6
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	52
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	54
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,38
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,56
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	466
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 02 05
	8.10
	Po val
	28
	2138
	52865
	Ne
	
	1001
	PH
	7,4
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 02 05
	8.40
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,1
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,8
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,040
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,089
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	5,6
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	5,6
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	11
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,54
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,84
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	28
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 03 05
	8.00
	Prieš val
	40
	2242
	89144
	Ne
	
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 03 06
	8.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	130
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV103

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	260
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	35
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,41
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,1
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	46
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	48
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,63
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,74
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	641
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 03 05
	8.00
	Po val
	40
	2242
	89144
	Ne
	
	1001
	PH
	7,4
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 03 06
	8.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,4
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,5
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,062
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,26
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	7,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	1,3
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,9
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,71
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,87
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	36
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 04 14
	    8.30
	Prieš val
	30
	1689
	57838
	Ne
	
	1001
	pH
	7,9
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 04 15
	9.55
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	360
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV150

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	360
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	42
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,020
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,18
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	75
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	75
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	6,62
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,78
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	678
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 04 14
	    8.30
	Po val
	30
	1689
	57838
	Ne
	
	1001
	PH
	7,7
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 04 15
	9.55
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,3
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,3
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,091
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,19
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	3,7
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	1,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	5,0
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,27
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,30
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	16
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas


	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 05 14
	    9.10
	Prieš val
	21
	3386
	39760
	Ne
	
	1001
	pH
	8,0
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 05 15
	7.50
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	250
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV185

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	240
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	33
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,56
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,73
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	51
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	52
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,81
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,16
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	492
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 05 14
	    9.10
	Po val
	21
	3386
	39760
	Ne
	
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 05 15
	7.50
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,5
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,6
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,072
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,056
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	3,4
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,2
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	5,7
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,57
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,71
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	48
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1008
	riebalai
	<3,34
	SVP
	Nr.1AT-195
	UAB  
Kauno
vandenys
	Nr.25-585


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 06 04
	    8.00
	Prieš val
	27
	1797
	65204
	Ne
	
	1001
	pH
	7,5
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 06 05
	8.20
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	510
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV218

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	340
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	44
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,36
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,41
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio azotas
	86
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	87
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	11,0
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	12,2
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	705
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 06 04
	    8.00
	Po val
	27
	1797
	65204
	Ne
	
	1001
	PH
	7,7
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 06 05
	8.20
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,3
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,5
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,46
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,10
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	4,6
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	3,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	7,8
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,64
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,94
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	32
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Di (2-etilheksilftalatas, µg/l
	0,23
	LST EN ISO 18856:2005
	 Nr. LA.176-01
	UAB Vandens tyrimai
	Nr.

250611

MV220

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	di-n-butilftalatas, µg/l
	0,13
	LST EN ISO 18856:2005
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 07 01
	7.30
	Prieš val
	48
	1791
	182751
	Ne
	
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 07 02
	8.20
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	300
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV263

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	480
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	38
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,47
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,48
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	50
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	51
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	7,11
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,88
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1110
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 07 01
	7.30
	Po val
	48
	1791
	182751
	Ne
	
	1001
	PH
	7,7
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 07 02
	8.20
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	26
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,7
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,067
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,038
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	4,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	1,7
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	6,0
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,79
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,82
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	38
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 08 18
	12.00
	Prieš val
	29
	1871
	52885
	Ne
	
	1001
	pH
	7,9
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 08 19
	13.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	130
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV319

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	134
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	10
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,025
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,14
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	21
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	21
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,94
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,58
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	110
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 08 18
	12.00
	Po val
	29
	1871
	52885
	Ne
	
	1001
	PH
	7,7
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 08 19
	13.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,2
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,2
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	2,2
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,035
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,41
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	9,3
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,7
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,18
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,23
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	30
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 09 16
	   7.10
	Prieš val
	28
	3257
	48475
	Ne
	
	1001
	pH
	7,5
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB

Kaišiadorių

vandenys
	Nr. 

NV371

	2025 09 17
	7.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	220
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	310
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	23
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,17
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,76
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	30
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	31
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,08
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,18
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	685
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 09 16
	   7.10
	Po val
	28
	3257
	48475
	Ne
	
	1001
	PH
	7,4
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 09 17
	7.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,4
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,6
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,73
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,082
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	5,7
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,4
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,2
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,046
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,11
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	38
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1008
	Riebalai
	<3,34
	UM psl.188
	Nr.1AT-261
	UAB Kauno
vandenys
	Nr.25-001029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Di (2-etilheksilftalatas, µg/l
	<0,05
	
	
	UAB Vandens tyrimai
	Nr.

250917
MV354

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	di-n-butilftalatas, µg/l
	0,14
	
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 10 14
	   9.00
	Prieš val
	35
	1600
	112666
	Ne
	
	1001
	pH
	7,4
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB

Kaišiadorių

vandenys
	Nr. 

NV396

	2025 10 15
	8.50
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	830
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	490
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	41
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,72
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,40
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	95
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	96
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	9,50
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	9,81
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1148
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 10 14
	   9.00
	Po val
	35
	1600
	112666
	Ne
	
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 10 15
	8.50
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,5
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,9
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,23
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,042
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	7,5
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,7
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	10
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,27
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,31
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	40
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 11 18
	   8.00
	Prieš val
	21
	2714
	56952
	Ne
	
	1001
	pH
	8,1
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB

Kaišiadorių

vandenys
	Nr. 

NV434

	2025 11 19
	8.05
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	240
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	210
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	31
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,22
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,1
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	42
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	43
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,19
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,66
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	410
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 11 18
	   8.00
	Po val
	21
	2714
	56952
	Ne
	
	1001
	PH
	7,4
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 11 19
	8.05
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,2
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,1
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	1,2
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,14
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	4,1
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	1,6
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	5,8
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,35
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,46
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	40
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1008
	Riebalai
	<3,34
	UM psl.188
	Nr.1AT-261
	UAB Kauno
vandenys
	Nr.25-001543

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Di (2-etilheksilftalatas, µg/l
	<0,05
	
	
	UAB Vandens tyrimai
	Nr.

251120MY474

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	di-n-butilftalatas, µg/l
	0,27
	
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 12 09
	   8.00
	Prieš val
	23
	2994
	63354
	Ne
	
	1001
	pH
	7,8
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB

Kaišiadorių

vandenys
	Nr. 

NV471

	2025 12 10
	8.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	510
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	250
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	30
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,30
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,2
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	44
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	46
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,58
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,99
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	601
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 12 09
	   8.00
	Po val
	23
	2994
	63354
	Ne
	
	1001
	pH
	7,7
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 12 10
	8.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,0
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	1,7
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,14
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	5,0
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,0
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	7,1
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,21
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,27
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	38
	LAND83-2006
	
	
	


 (Pastabos: 

1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
Parengė Natalija Arsen,  +370 65544901
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(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


    (Parašas)
(Vardas ir pavardė)
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