Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB Kaišiadorių vandenys
	158834726

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys
	Gedimino
	-
	137
	-
	-

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	-
	info@kaisiadoriuvandenys.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Kaišiadorių nuotekų valyklos

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys 


	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	-
	laboratorija@kaisiadoriuvandenys.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2026 metai I ir II ketvirčiai


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
Nuo  metų  pradžios 18  dienų
Nuo metų pradžios 35027    m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 01 19-
2026 01 20
	9.30- 11.15
	Prieš 

valymą
	28
	1769
	48881
	ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260046

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	324
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	600
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	1364
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	46
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,008
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,081
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	168
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	168
	SVP 15:2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	9,89
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13,5
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 01 19-
2026 01 20
	9.45- 11.30
	Po 

valymo
	28
	1769
	48881
	ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260047

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	9,8
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	6,4
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	42
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	2,6
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,12
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,2
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	3,4
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	4,7
	SVP -15:2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,54
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,66
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 02 16-
2026 02 17
	11.20- 11.30
	Prieš 

valymą
	27
	1639
	84103
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260099

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	322
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	336
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	883
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	69
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,017
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,19
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	95
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	95
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	8,39
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13,1
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 02 16-
2026 02 17
	11.30- 11.40
	Po 

valymo
	27
	1639
	84103
	ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260100

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	9,6
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,9
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	42
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	2,4
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,13
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,9
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	5,0
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	7,0
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,18
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,40
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 03 15-
2026 03 16
	9.45- 10.30
	Prieš 

valymą
	32
	3156
	78315
	ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260175

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	352
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	331
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	893
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	54
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,029
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,25
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	95
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	95
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	7,89
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	9,36
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 03 15-
2026 03 16
	10.00- 10.45
	Po 

valymo
	32
	3156
	78315
	ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260176

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,2
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,5
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	38
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	2,5
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,12
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	2,6
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	5,0
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	7,7
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,19
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,24
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1008
	Riebalai
	<3,34
	SVP1:2025, 3 leidimas
	Nr.LA.263-01
	UAB „Kauno vandenys“
	Nr.26-000455

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 04 16-
2026 04 17
	8.00- 8.00
	Prieš 

valymą
	27
	2071
	56178
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260120

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	940
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	438
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	657
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	47
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,35
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,3
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	51
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	53
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	7,20
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	25
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 04 16-
2026 04 17
	8.00- 8.00
	Po valymo
	11
	1857
	20486
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260121

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,3
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,7
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	14
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	1,1
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,30
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	6,2
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	1,7
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,2
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,075
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,20
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	2026 04 27-
2026 04 28
	8.00- 8.15
	Po valymo
	16
	1728
	35692
	Ne
	-
	9012
	Dibutilftalatas, µg/l 
	<0,05 
	LST EN ISO 18856:2005
	Nr.LA.176-01
	UAB „Vandens tyrimai“
	Nr.260428MV158

	
	
	
	
	
	
	
	
	9003
	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l
	<0,05
	LST EN ISO 18856:2005
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 05 13-
2026 05 14
	8.30- 8.10
	Prieš 

valymą
	33
	2991
	71686
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260185

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	310
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	370
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	507
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	41
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,33
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	1,4
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	45
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	47
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	3,93
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,83
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 05 13-
2026 05 14
	8.30- 8.10
	Po 

valymo
	33
	2991
	71686
	ne
	-
	1001
	pH
	7,2
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260186

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,0
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,2
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	31
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,64
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,22
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	6,0
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	2,0
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,2
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,20
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,34
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490001
	3490001
	Kaišiadorių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 06 15-
2026 06 16
	8.00- 8.10
	Prieš 

valymą
	
	3255
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260257

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM, mg/l
	320
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7, mg/l
	570
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr, mg/lO2
	928
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N, mg/l
	29
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N , mg/l
	0,17
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N, mg/l
	0,81
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N, mg/l
	38
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas, mg/l
	39
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P, mg/l
	4,65
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas, mg/l
	6,17
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 06 15-
2026 06 16
	8.00- 8.10
	Po 

valymo
	
	3255
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
Vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260258

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM, mg/l
	9,0
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7, mg/lO2
	5,5
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr, mg/lO2
	35
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N, mg/l
	4,8
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N , mg/l
	0,038
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N, mg/l
	2,63
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N, mg/l
	5,0
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas, mg/l
	7,7
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P, mg/l
	0,044
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas, mg/l
	0,070
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1008
	Riebalai, mg/l
	<3,34
	SVP1:2025, 3 leidimas
	Nr.LA.263-01
	UAB „Kauno vandenys“
	Nr.26-000455

	
	
	
	
	
	
	
	
	9012
	Dibutilftalatas, µg/l 
	<0,05 
	LST EN ISO 18856:2005
	Nr.LA.176-01
	UAB „Vandens tyrimai“
	Nr.260616MV27

	
	
	
	
	
	
	
	
	9003
	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l
	0,21
	LST EN ISO 18856:2005
	
	
	


(Pastabos: 

1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
Parengė Natalija Arsen,  +370 65544901


    (Vardas ir pavardė, telefonas)

____________________________________


_______

_____________

_________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


    (Parašas)
(Vardas ir pavardė)


(Data)

