Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB Kaišiadorių vandenys
	158834726

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys
	Gedimino
	-
	137
	-
	-

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	info@kaisiadoriuvandenys.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Pravieniškių nuotekų valyklos

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Pravieniškių 

	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	laboratorija@kaisiadoriuvandenys.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 m.  


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
Nuo  metų  pradžios 7  dienos
Nuo metų pradžios 5123 m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 01 08
	9.00
	Prieš val
	13
	1003
	9603
	Ne
	-
	1001
	pH
	-
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 01 09
	9.25
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	220
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV13

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	210
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	26
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,020
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,10
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	42
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	42
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,24
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,59
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	-
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 01  08
	9.00
	Po val
	13
	1003
	9603
	Ne
	-
	1001
	PH
	-
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 01 09
	9.25
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	<1,9
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,0
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,15
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,12
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	5,4
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	3,9
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,5
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,95
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,10
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	-
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 01 21 
	12.00
	Prieš val
	14
	624
	8843
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 01 22
	13.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	310
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV43

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	220
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	44
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,014
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,20
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	59
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	59
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,40
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,79
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	358
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 01 21 
	12.00
	Po val
	14
	624
	8843
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,7
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 01 22
	13.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,2
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,076
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,042
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	12
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	7,4
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,14
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,20
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	26
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490149
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 02 04
	10.00
	Prieš val
	6
	671
	3887
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 02 05
	11.50
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	200
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV63

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	190
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	41
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,013
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,18
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	58
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	58
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,94
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,10
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	377
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 02 04
	10.00
	Po val
	6
	671
	3887
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,8
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 02 05
	11.50
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	<1,9
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,3
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,068
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,018
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	7,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	2,6
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,9
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,90
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,00
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	11
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 02 10
	11.00
	Po val
	30
	628
	18720
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 02 11
	10.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,0
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV77

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,4
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,055
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	10,0
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	3,0
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	13
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,88
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,97
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	8,1
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 03 12
	10.10
	Prieš val
	13
	715
	9544
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 03 13
	10.25
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	270
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV107

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	260
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	41
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,016
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,17
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	59
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	59
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,49
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,81
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	392
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 03 12
	10.10
	Po val
	13
	715
	9544
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,1
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 03 13
	10.25
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,0
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	1,4
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,052
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	4,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	4,2
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,6
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,37
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,68
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	23
	LAND83-2006
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 03 25
	11.00
	Prieš val
	6
	726
	3811
	Ne
	-
	1001
	pH
	-
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 03 26
	11.45
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	260
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV125

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	260
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	38
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,007
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,16
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	58
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	58
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,03
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,16
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	396
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 03 25
	11.00
	Po val
	6
	726
	3811
	Ne
	-
	1001
	PH
	-
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 03 26
	11.45
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,6
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,3
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,36
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,047
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	4,2
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld. azotas
	2,6
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	6,9
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,56
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,74
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	32
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 03 31
	9.00
	Prieš val
	7
	625
	4541
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,3
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 04 01
	9.10
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	442
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV126

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	468
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	35
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,017
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,11
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	61
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	61
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,82
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,13
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	674
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 03 31
	9.00
	Po val
	7
	625
	4541
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,3
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 04 01
	9.10
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,2
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,1
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,67
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,083
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	3,4
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,3
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	5,8
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,23
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,38
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	28
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 04 07
	10.10
	Prieš val
	21
	734
	13392
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 04 08
	9.50
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	256
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV142

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	135
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	45
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,91
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,29
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	60
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	61
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,39
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,40
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	319
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 04  07
	10.10
	Po val
	21
	734
	13392
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,7
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 04 08
	9.50
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,5
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,7
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,87
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,13
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	3,5
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,7
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	6,3
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,35
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,35
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	28
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 04 28
	14.00
	Prieš val
	30
	612
	17836
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 04 29
	14.05
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	244
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV164

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	290
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	49
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,061
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,15
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	64
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	64
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,04
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,84
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	712
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 04 28
	14.00
	Po val
	30
	612
	17836
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 04 29
	14.05
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,4
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,85
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,043
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	2,2
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,6
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	4,8
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,19
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,28
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	40
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 05 28
	13.50
	Prieš val
	19
	658
	13455
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 05 29
	14.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	190
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV212

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	340
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	41
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,079
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,19
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	64
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	64
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,55
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,03
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	770
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 05  28
	13.50
	Po val
	19
	658
	13455
	Ne
	-
	1001
	PH
	8,1
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 05 29
	14.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,5
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	1,70
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,043
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,81
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	3,6
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	4,5
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,61
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,75
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	38
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 06 16
	13.00
	Prieš val
	42
	636
	33432
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 06 17
	13.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	210
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV237

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	200
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	50
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,018
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,19
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	70
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	70
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,93
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,26
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	488
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 06  16
	13.00
	Po val
	42
	636
	33432
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,1
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 06 17
	13.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	8,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,2
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,71
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,30
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,4
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	2,7
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,43
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,56
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	33
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 07 28
	9.45
	Prieš val
	15
	1432
	23519
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 07 29
	9.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	150
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV298

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	170
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	19
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,014
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,23
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	20
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,52
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,90
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	417
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 07 28
	9.45
	Po val
	15
	1432
	23519
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 07 29
	9.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	6,9
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	8,4
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,010
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,097
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	9,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,2
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,63
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,72
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	43
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 08 12
	10.00
	Prieš val
	43
	975
	32774
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 08 13
	10.20
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	230
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV309

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	178
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	24
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,092
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,24
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	20
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,48
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,90
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	503
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 08 12
	10.00
	Po val
	43
	975
	32774
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,3
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 08 13
	10.20
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,4
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,4
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	2,7
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,046
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,25
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	9,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,2
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,66
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,74
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	33
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 09 24
	8.00
	Prieš val
	12
	666
	7273
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 09 25
	8.10
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	210
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV381

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	260
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	46
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,10
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,15
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	50
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	50
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,81
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,27
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	603
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 09 24
	8.00
	Po val
	12
	666
	7273
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,8
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 09 25
	8.10
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	9,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,1
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	2,4
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,12
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	3,47
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	4,5
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,1
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,12
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,34
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	39
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 10 06
	9.30
	Prieš val
	35
	619
	29897
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 10 07
	10.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	98
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV383

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	160
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	43
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,008
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,16
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	55
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	55
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	5,89
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,16
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	399
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 10 06
	9.30
	Po val
	35
	619
	29897
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 10 07
	10.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,3
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,44
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,051
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,8
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	2,5
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	4,4
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,088
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,099
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	38
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 11 10
	13.00
	Prieš val
	21
	882
	16828
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 11 11
	13.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	190
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV423

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	170
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	35
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,32
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,32
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	43
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	44
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,2
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,25
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	452
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 11 10
	13.00
	Po val
	21
	882
	16828
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,8
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 11 11
	13.15
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,2
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,081
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,025
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	8,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	1,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,4
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,58
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,64
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	38
	LAND83-2006
	
	
	


	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

 m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, 

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo 

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 12 01
	12.05
	Prieš val
	31
	737
	23981
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2012 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	2025 12 02
	12.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	300
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV459

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	270
	LAND47-1,2-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	34
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,014
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,20
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	45
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	45
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,75
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,98
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	605
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 12 01
	12.05
	Po val
	31
	737
	23981
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2012 
	
	
	

	2025 12 02
	12.00
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	1,7
	LAND47-1,2-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,021
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,023
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	8,2
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld azotas
	1,5
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	9,7
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,39
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,45
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	36
	LAND83-2006
	
	
	


(Pastabos: 
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
Parengė  Natalija Arsen +370 65544901


    (Vardas ir pavardė, telefonas)

____________________________________


_______

_____________

_________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


    (Parašas)
(Vardas ir pavardė)


(Data)

