Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB Kaišiadorių vandenys
	158834726

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys
	Gedimino
	-
	137
	-
	-

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	info@kaisiadoriuvandenys.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Žiežmarių nuotekų valyklos

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Žiežmariai

	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	laboratorija@kaisiadoriuvandenys.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai 


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
Nuo  metų  pradžios  26  diena
Nuo metų pradžios 18320    m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 01 27
	13.50
	Prieš 
	23
	650
	14650
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	600
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV47

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	600
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	45
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,016
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,22
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldal azotas
	49
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	49
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	6,32
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,87
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1244
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 01 27
	14.00
	Po 
	23
	650
	14650
	ne
	-
	1001
	PH
	7,1
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,2
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	6,2
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	1,2
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,71
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	22
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldal azotas
	2,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	25
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,78
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,98
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	43
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 02 19
	14.10
	Prieš 
	14
	690
	8670
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	320
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV86

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	760
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	41
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,83
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldal.azotas
	59
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	59
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,64
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,01
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1661
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 02 19
	14.20
	Po 
	14
	690
	8670
	ne
	-
	1001
	PH
	7,1
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	6,5
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,5
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	2,1
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,45
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	12
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldal.azotas
	2,9
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	15
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	1,94
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,16
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	45
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 03 05
	11.10
	Prieš 
	40
	720
	27940
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,2
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	56
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV101

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	730
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	36
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,44
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	40
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	41
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,12
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,49
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1615
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 03 05
	11.15
	Po 
	40
	720
	27940
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,4
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,5
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,6
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	1,6
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,21
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	2,5
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	2,3
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	5,0
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,13
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,26
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	43
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 04 14
	10.40
	Prieš 
	35
	500
	21185
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,3
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	142
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV148

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	581
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	37
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,23
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,43
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	40
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	41
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,88
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,06
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1185
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 04 14
	10.50
	Po 
	35
	500
	21185
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,4
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	9,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	12
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,47
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,49
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	35
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	1,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	37
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,54
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,89
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	45
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 05 19
	11.10
	Prieš 
	37
	580
	24140
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	360
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV198

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	581
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	37
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,23
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,43
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	40
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	41
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,88
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,06
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1185
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 05 19
	11.15
	Po 
	37
	580
	24140
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,9
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	14
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	12
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,47
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,49
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	35
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	1,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	37
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,54
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,89
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	45
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 06 25
	13.10
	Prieš 
	29
	945
	20115
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	120
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV255

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	189
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	66
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,039
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,26
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	74
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	74
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	11,4
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	12,0
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	455
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 06 25
	13.20
	Po 
	29
	945
	20115
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,6
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	7,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,6
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,12
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,073
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	13
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	1,8
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	15
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,36
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,48
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	39
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 07 24
	9.45
	Prieš 
	32
	1150
	30845
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	120
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV293

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	240
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	24
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,76
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	1,5
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	25
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	27
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	6,95
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	7,27
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	559
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 07 24
	9.55
	Po 
	32
	1150
	30845
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,2
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,0
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,5
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,059
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,057
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	4,3
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	1,3
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	5,7
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	0,57
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,69
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	39
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 08 25
	10.10
	Prieš 
	14
	850
	10420
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	260
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV339

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	290
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	48
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,021
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,18
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	52
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	52
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,51
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,01
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	699
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 08 25
	10.20
	Po 
	14
	850
	10420
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,1
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,8
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,6
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,26
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,44
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	14
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	1,3
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	16
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,40
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,77
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	44
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 09 08
	13.20
	Prieš 
	43
	705
	29282
	Ne
	-
	1001
	pH
	6,7
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	340
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV353

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	720
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	23
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,020
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,52
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	25
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	26
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,84
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,09
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	1597
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 09 08
	13.45
	Po 
	43
	705
	29282
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,3
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	9,3
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	6,0
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,18
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,47
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	13
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	2,2
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	16
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,65
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,99
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	43
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 10 21
	8.10
	Prieš 
	27
	111
	29353
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	240
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV406

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	220
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	51
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,015
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,13
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	70
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	70
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	4,30
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,05
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	564
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 10 21
	8.15
	Po 
	27
	111
	29353
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,5
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	15
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,1
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,25
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,088
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	6,5
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	1,6
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,2
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,36
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,99
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	40
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 11 17
	13.20
	Prieš 
	21
	1060
	19710
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	ISO10523-2009 
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	130
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV432

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	300
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	15
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,29
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,24
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	26
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	27
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,56
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,20
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	731
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 11 17
	13.25
	Po 
	21
	1060
	19710
	Ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	ISO10523-2009 
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	8,4
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,4
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,071
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,33
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	18
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	1,1
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	19
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,24
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,63
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	30
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas,

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 12 08
	11.10
	Prieš 
	24
	880
	20855
	Ne
	-
	1001
	pH
	8,0
	ISO10523-2009
	Nr.1AT-245
	UAB
	Nr. 

	
	
	valymą
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	120
	LAND46-2007
	
	Kaišiadorių
	NV469

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	230
	LAND47-1-2007
	
	vandenys
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	34
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,11
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	0,13
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	45
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	45
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	3,62
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,02
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	541
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 12 08
	11.20
	Po 
	24
	880
	20855
	Ne
	-
	1001
	PH
	7,8
	ISO10523-2009
	
	
	

	
	
	valymo
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,4
	LAND46-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	5,2
	LAND47-1-2007
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Am azotas
	0,067
	LAND38-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitrit azotas
	0,16
	LAND39-2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitrat azotas
	19
	LAND65-2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeld.azotas
	1,0
	LAND 84-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	20
	Skaičiavimo būdu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatai
	2,23
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,44
	LAND58-2003
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	CHDS
	42
	LAND83-2006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Pastabos: 

1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Natalija Arsen +370 95544901


    (Vardas ir pavardė, telefonas)

____________________________________


_______

_____________

_________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


    (Parašas)
(Vardas ir pavardė)


(Data)

