Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB Kaišiadorių vandenys
	158834726

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys
	Gedimino
	-
	137
	-
	-

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	info@kaisiadoriuvandenys.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Žiežmarių nuotekų valyklos

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Žiežmariai

	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	laboratorija@kaisiadoriuvandenys.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2026 metai  I ir II ketvirčiai


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
Nuo  metų  pradžios  19  diena
Nuo metų pradžios 12525    m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 01 20
	9.30
	Prieš 

valymą
	28
	600
	16435
	ne
	-
	1001
	pH
	8,1
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260042

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	134
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	200
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	435
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	58
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,006
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,077
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	140
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	140
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	5,45
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,87
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 01 20
	14.00
	Po 

valymo
	28
	600
	16435
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260043

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	8,8
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	11
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	51
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	3,9
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,26
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	9,4
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	6,2
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	16
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,14
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,36
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 02 17
	9.15
	Prieš 

valymą
	36
	545
	37665
	ne
	-
	1001
	pH
	8,0
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260091

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	144
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	203
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	523
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	65
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,014
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,090
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	73
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	73
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	7,10
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	9,22
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 02 17
	9.20
	Po 

valymo
	36
	545
	37665
	ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260091

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	6,0
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	16
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	91
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	1,6
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,63
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	17
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldalio N
	1,7
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	19
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,54
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,93
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 03 25
	13.50
	Prieš 

valymą
	15
	850
	12015
	ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260083

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	140
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	340
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	712
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	32
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,47
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,27
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	44
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	45
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,41
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,65
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 03 25
	14.10
	Po 

valymo
	15
	850
	12015
	ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB
„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr.260084

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	8,5
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,7
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	37
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	14
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,24
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	6,8
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	15
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	22
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,17
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,32
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 04 09
	9.20
	Prieš 

valymą
	25
	230
	18787
	ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260108

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	590
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	350
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	530
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	54
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,006
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,24
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	60
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	60
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	4,53
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	5,00
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 04 09
	9.20
	Po 

valymo
	25
	230
	18787
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB
„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 260109

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	4,5
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	11
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	37
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,17
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,015
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	6,5
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	1,1
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	7,6
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,25
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	0,38
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 05 04
	11.00
	Prieš 

valymą
	42
	595
	32975
	ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260151

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	230
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	250
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	522
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	58
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,011
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,23
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	66
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	66
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	3,77
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,10
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 05 04
	11.15
	Po 

valymo
	42
	595
	32975
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB
„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 260152

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,5
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	4,4
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	33
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,08
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,15
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	17
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	1,0
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	18
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	2,61
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	3,43
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490002
	3490002
	Žiežmarių valymo įrenginiai

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 06 15
	9.20
	Prieš 

valymą
	
	850
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260253

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	220
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	200
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	383
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	16
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,20
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,78
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	20
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	21
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,77
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,94
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 06 15
	9.30
	Po 

valymo
	
	850
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB
„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 260254

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	13
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	7,4
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	38
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,11
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,40
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	12
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	2,1
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	15
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,64
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,11
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


(Pastabos: 

1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
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(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)
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